**T R O Š K O V N I K**

**nabava robe – umjetna trava za nogomet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj  stavke | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| 1. | Umjetna trava za nogomet.  Dobava, doprema i postavljanje na već ravnu pripremljenu podlogu.  Karakteristike:  100% poliethilene, jednostruko ravno vlakno, zelena ravne niti (dvobojna zelena umjetna trava)  16000/6 dTex  Minimalno promjer vlati 410 mikrona  Minimalno širina vlati 1,3mm  Minimalno visina vlati 45mm+poleđina 2mm=MINIMALNO 47 mm  Minimalno 10080 šavova/m2  Minimalno 120960 busena/m2  Minimalno težina 2840 g/m2 cijelog sustava  POLEĐINA UMJETNE TRAVE POLIPROPILEN + LATEX.  Spajanje trave spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom.  Ispuna kvarcnim pijeskom granulacije 0,1-1,2 mm i gumenim crnim SBR granulatom 0,5-2,8 mm.  Ispuna kvarcnim pijeskom 20 kg/m2, Ispuna crnim SBR granulatom minimalno 7 kg /m2.  Obračun po m2 postavljene umjetne trave do potpune gotovosti.  U CIJENU UKLJUČENA POSTAVA BIJELIH LINIJA OD UMJETNE TRAVE.  UMJETNA TRAVA MORA POSJEDOVATI FIFA CERTIFIKAT. | m2 | 900,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO BEZ PDV-A (€):** |  |
| **PDV 25%:** |  |
| **SVEUKUPNO S PDV-OM (€):** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine

Potpis odgovorne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_