**T R O Š K O V N I K**

**nabava robe – umjetna trava za nogomet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj stavke | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| 1. | Umjetna trava za nogomet.Dobava, doprema i postavljanje na već ravnu pripremljenu podlogu.Karakteristike:100% poliethilene, jednostruko ravno vlakno, zelena ravne niti (dvobojna zelena umjetna trava)16000/6 dTexMinimalno promjer vlati 410 mikronaMinimalno širina vlati 1,3mmMinimalno visina vlati 45mm+poleđina 2mm=MINIMALNO 47 mmMinimalno 10080 šavova/m2Minimalno 120960 busena/m2Minimalno težina 2840 g/m2 cijelog sustavaPOLEĐINA UMJETNE TRAVE POLIPROPILEN + LATEX.Spajanje trave spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom.Ispuna kvarcnim pijeskom granulacije 0,1-1,2 mm i gumenim crnim SBR granulatom 0,5-2,8 mm.Ispuna kvarcnim pijeskom 20 kg/m2, Ispuna crnim SBR granulatom minimalno 7 kg /m2.Obračun po m2 postavljene umjetne trave do potpune gotovosti.U CIJENU UKLJUČENA POSTAVA BIJELIH LINIJA OD UMJETNE TRAVE.UMJETNA TRAVA MORA POSJEDOVATI FIFA CERTIFIKAT. | m2 | 900,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO BEZ PDV-A (€):** |  |
| **PDV 25%:** |  |
| **SVEUKUPNO S PDV-OM (€):** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine

Potpis odgovorne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_